


*工业电脑机箱*

 *w w w . i e i w o r l d . c o m . c n* EBC-3220 IEI 单电压输入 Mini-ITX SBC 紧凑型嵌入式机箱



Mini-ITX



*特性*


● 搭配单电压输入 Mini-ITX SBC

● 严苛的空间应用


● 1个 2.5”硬盘空间

● 成本效益好，符合 RoHS 标准的设计




*规格*




|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  | EBC-3220 |  |
| 平台 |  |  | 仅机箱 |  |
|  | 颜色 |  | 黑色 |  |
| 机箱 | 尺寸 ( (WxDxH) (mm) | | 190 x 180 x 55 |  |
|  | 系统风扇 (WxDxH) (mm) | | 40 x 40 x 10 (optional) |  |
| 主板 | 主板型号 |  | Refer to KINO Series |  |
|  |  |  |  |
|  | 主板尺寸 (mm) |  | Mini-ITX (170 x 170) |  |
| 存储 | 硬盘驱动器 |  | 1 x 2.5" HDD bracket |  |
| 按钮 |  |  | 电源开关 |  |
|  | 安装方式 |  | Desktop, wall mount, VESA mount |  |
| 可靠性 | 操作温度 |  | -10°C ~ 50°C with air flow\* |  |
|  | 净重 / 毛重 |  | 1 kg/2 kg |  |
| \*Ambient air speed follows IEC-68-2-2 standard | | |  |  |
| *兼容 Mini-ITX SBC* | |  |  |  |
| 料号 |  | 推荐 CPU 风扇 | |  |
| tKINO-BW |  | 无风扇 |  |  |
| KINO-DQM170 |  | 19100-000203-00-RS (suitable for 25W CPU) | |  |
| KINO-DH810 |  | CF-1156A-RS, CF-1156C-RS, CF-1156D-RS | |  |
| KINO-DBT |  | 无风扇 |  |  |
| eKINO-BT |  | 无风扇 |  |  |
| KINO-DA750-i2 |  | CF-989B-RS |  |  |
| KINO-KBN/SE-i2 |  | GX-424CC & GX415GA with fan | |  |
| KINO-DQM871-i1 |  | 19100-000203-00-RS | |  |
| KINO-DH610 |  | CF-1156A-RS, CF-1156C-RS, CF-1156D-RS | |  |
| KINO-QM770 |  | CF-989A-RS |  |  |
| KINO-QM670 |  | CF-989A-RS |  |  |
| KINO-QM57A |  | CF-989A-RS, CF-989B-RS | |  |
| KINO-HM551 |  | CF-989A-RS |  |  |
| KINO-CV/D2550/N26001 | | 无风扇 |  |  |
| KINO-PV-D4252/D5252 | | 19FFD124010HB2A7-000001-RS | |  |



*尺寸 ( 单位 : mm)*



*订购信息*




|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 料号 | 描述 |  |
| EBC-3220-R11 | Mini-ITX embedded chassis, for DC input model only, with |  |
| one 2.5" HDD bracket, w/o power adapter, black, RoHS |  |
|  |  |

*包装清单*



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 x QIG | 1 x Wall mount bracket kit | 1 x Screw set |

*可选配件*



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 料号 | 描述 |  |  |
| 32001-010800-100-RS | Dual port USB cable, 200mm, w/o bracket |  |  |
| 63040-010060-110-RS | Power adapter, FSP060-DIBAN2, 90 V~264 | V AC, 60W, 1500mm, 12 | V DC, Din 4-pin/lock, CCL, ErP, PSE,RoHS |
| 63040-010084-010-RS | Power adapter, FSP084-DIBAN2, 90 V~264 | V AC, 84W, 1800mm, 12 | V DC, Din 4-pin/lock, CCL, ErP, RoHS |
| 19FR124010BL-000003-RS | Fan module, L=200mm, 4cm, 3-pin, CCL, RoHS | |  |



EBC-3220-2019-V10