

*工业电脑机箱*



*w w w . i e i w o r l d . c o m . c n*



PAC-106G 6 个插槽全长卡紧凑式机箱

COM LPT



上盖

电源 LED

重启键 8 cm 散热风扇

HDD LED

2 x USB 接口

电源开关

1U 高度 电源

产品包装不包括FDD 和 HDD

底板

3.5” 驱动器支架

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *特性* | *尺寸* | *( 单位 : mm)* |  |
| ● 符合 RoHS 标准设计 |  |
|  |  |  |
| ● 前面板设有 2 个 USB 接口 |  |  |  |
| ● 1 个 3.5”驱动器和 1 个内置 3.5”HDD 驱动 |  |  |  |
| ● 1 个 8 cm 冷却风扇 |  |  |  |



*规格*



|  |  |
| --- | --- |
| 材质 | 重型金属 |
| 主板规格 | 全长CPU卡 |
|  | 1 x Front-accessible 3.5” |
| 驱动器 |  |
|  | 1 x 3.5" HDD |
| 散热风扇 | 1 x 8 cm |
| I/O 接口 | 2 x USB |
| I/O 开口 | 1 x COM, 1 x LPT |
| 扩展槽 | 6 slots |
| 指示灯 | Power, HDD |
| 按钮 | 电源开关, 重启 |
| 操作温度 | 0°C ~ 50°C |
| 操作湿度 | 10% ~ 90% |
| 颜色 | W: 白色 |
| 净重/毛重 | 5.2 kg/7.8 kg |
| 尺寸(DxWxH) | 400 mm x 166 mm x 175.5 mm |

*订购信息*



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 料号 | 描述 |  |
|  |  |  |
| PAC-106GW-R21/A618A | 6-slot full-size compact chassis, white, 1 x 8 cm fan, with |  |
| ACE-A618A-RS-R11 (180W ATX model), RoHS |  |
|  |  |
|  |  |  |

*底板 ( 选配 )*



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | SBC 类型 | PCI | ISA |  | PCle |  | PSU 接口 |  |
|  |  |  |  |  |
| x1 | x4 | x8 | x16 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BP-6S-RS | ISA | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IP-6S-RS | PCISA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IP-6SA-RS | PCISA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATX |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PCI-6S-RS | PICMG 1.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT/ATX |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¹PE-6S2 | PICMG 1.3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ATX |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¹PE-6S3 | PICMG 1.3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ATX |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SPE-4S | PICMG 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ATX |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SPE-6S | PICMG 1.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ATX |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*Only R20 or later versions support PICMG 1.3 backplane

*电源 ( 选配 )*



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类型 | 型号 | 功率 |
|  |  |  |
| AT | ACE-916AP-RS | 150W |
|  |  |  |
| ATX | ACE-A618A-RS-R11 | 180W |
|  |  |  |

PAC-106G 支持单个 1U 高度 PSU。想了解威强电更多的电源产品 , 请参考章节 5 或直接访问 www.ieiworld.com.cn



PAC-106G-2019-V10

