


*工业电脑机箱*



*w w w . i e i w o r l d . c o m . c n*

PAC-53GH 3个插槽半长卡紧凑式机箱



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LPT |  |  |  |  | 电源 LED |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | HDD LED |  |
|  |  |  |  |  |
| 开口 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 重启键 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| COM |  |  |  |  | 2 x USB 接口 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 开口 |  |  |  |  |  |  |




电源开关

产品包装不包括HDD

*特性*


* 符合 RoHS 标准设计
* 前面板设有 2 个 USB 接口
* 1 个 2.5”驱动器

*规格*




|  |  |
| --- | --- |
| 材质 | 重型金属 |
| 主板规格 | half-size, slot CPU cards |
| 驱动器 | 1 x 2.5" HDD |
| I/O 接口 | 2 x USB |
| I/O 开口 | 1 x LPT, 1 x COM |
| 扩展槽 | 3 slots |
| 指示灯 | Power, HDD |
| 按钮 | 电源开关, 重启 |
| 操作温度 | 0°C ~ 50°C |
| 操作湿度 | 10% ~ 90% |
| 颜色 | W: 白色 |
| 净重/毛重 | 2 kg/3.8 kg |
| 尺寸(DxWxH) | 218 mm x 95 mm x 200 mm |

*订购信息*




|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 料号 | 描述 |  |
| PAC-53GHW-R11/916AP/IP-3S | 3-slot half-size chassis, with ACE-916AP-RS and |  |
| IP-3S-RS-R40, RoHS |  |
|  |  |
| PAC-53GHW-R11/916AP/BP-3S | 3-slot half-size chassis, with ACE-916AP-RS and |  |
| BP-3S-RS-R40, RoHS |  |
|  |  |
| PAC-53GHW-R11/A618A | 3-slot half-size compact chassis, white, with |  |
| ACE-A618A-RS-R11 (180W ATX model), RoHS |  |
|  |  |

*尺寸 ( 单位 : mm)*




*底板 ( 选配 )*



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | SBC 类型 | PCI | ISA |  | PCle |  | PSU 接口 |  |
|  |  |  |  |
| x1 | x4 | x16 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BP-3S-RS | ISA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | AT |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IP-3S-RS | PCISA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IP-3SA-RS | PCISA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATX |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*电源 ( 选配 )*



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 型号 | 功率 |  |
|  |  |  |  |
| AT | ACE-916AP-RS | 150W |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ATX | ACE-A618A-RS-R11 | 180W |  |
|  |  |  |
| ACE-4520C-RS | 200W |  |
|  |  |
|  |  |  |  |

PAC-53GH 支持单个 1U PSU。想了解威强电更多的电源产品 , 请参考章节 5 或直接访问 www.ieiworld.com.cn



PAC-53GH-2019-V10