IPC-620H

H1 1 0平台小型紧凑型壁挂整机

概述

IPC-620H是一款小型紧凑型壁挂整机，安装H11。桌面平台主板， 具备紧凑尺寸、高性能、高性价比的特性，支持Intel®LGA 1151 针脚的第六、七代 13/15/17 Core™ Processor、Intel® Pentium® Processor s Intel® Celeron® Processor 系列处理 器，提供超高的计算能力和显示性能；可以利用单板上的扩展槽 直接扩展全高半长应用卡，不需要转接板，在小型体积下仍拥有 良好扩展性能；该机箱采用小型化设计，可以满足在狭小空间安 装的需要。主要应用领域：3C制造、机器视觉、安检、高速公 路、自助终端等。

产品尺寸图

18

EVOC

特点

♦支持英特尔酷睿第六代、七代13/15/17

♦支持两条DDR4内存插槽，最大32GB

♦支持VGA、HDMI、DVI-D任意三选二组合显示

♦丰富I。接口（10个USB、10个串口）

♦2个PCI+1 个PCIEX4 （实际速度X4） +1 个PCIEX16

（单位：mm）

工业控制计算机

产品规格

|  |  |
| --- | --- |
| 适配主板 | H110 平台 ECS-1839V2NA |
| CPU | 支持 INTELLGA1151 针脚的第六、七代 l3/l5/l7CoreTM Processor、In tel® Pentium® Processors lntel®Celeron®Processor |
| 内存 | 提供两条DDR41866/2133MHzDIMM内存插槽，单根16GB,最大支持32GB |
| 电源 | 小尺寸PS2ATX电源，或者1U小电源 |
| 存储 | 1个2.5硬盘减振位，标配1个硬盘（主板4个SATA3.0接口）、1个超薄光驱位，光驱位可兼容1个硬盘安装 |
| 总线扩展 | 2个PCI+1 个PCIEX4 （实际速度X4） +1个PCIEX16 |
| I/。接口 | 10个USB接口，其中4个USB3.0、6个USB2.06个COM口，COM1, COM2支持RS232\RS422\RS485,通过LPC总线插针可以再扩展2-4个；显示接口： VGA、HDMk DVI-D三选二显示，其中VGA+HDMI是板载接口，DVI-D采用WAFER插座， 需要时通过缝材引出2个网口，采用英特尔网口芯片1个LPT并口1个8路数字1/。接口1 个AUDIO：MIC-IN/LINE-IN/LINE-OUT |
| 操作系统 | 支持：WIN7、WIN8.1、WINIOx CentOS Linux、RedHaiOEnterpr. iseLinux^高内核版本LINUX系统 |
| 工作温度 | 0P~5CTC; 5%〜90% （非凝结状态） |
| 存储温度 | -20°C〜80W; 5%~90% （非凝结状态） |
| 外形尺寸（WXHXD） | 280mm\* 165mm\*238mm |

订购信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 料号 | 型号 | 描述 I |
| 0010-106041 | IPC-620H/ECS-1839/G3900/4G/500G/300W | IPC-620H-H110小型紧凑型壁挂整机/H110平台主板ECS-1839/G3900/4G内存/500GO/ATX 300W电源/不带光驱/不带键盘及鼠标，外路1。接口： 6个COM （通过LPC总线插针可以再扩展 2-4^）、^44'USB3.0,44'USB2.0.（内置1个USB插针，可选带键仔的线材再引出2个USB2.0） 、2个网口、VGA、HDMk DVI-D显示三选二（其中DVI-D插座内置，可选线材再引岀），1个 LPT、1 个AUDI。、扩展：2个PCI+1 个PCIEX4 （实际速度X4） +1 个PCIEX16 |

0010-106051

0010-106061

0010-106071

IPC-620H/ECS-1839/

13-6100/4G/

500G/300W

IPC-620H/ECS-1839/

I5-6500/4G/1T/300W

IPC-620H/ECS-1839/

I7-6700/8G/1T/300W

IPC-620H-H110小型紧凑型壁挂整机/H11呷 台主板ECS-1839/13-6100/4G内存/500G®盘/ATX 300W珥源/不带光驱/不带键盘及鼠标，外路I。接口 : 6个COM （通过LPC总线插针可以再扩展 2-44"）、外漏4个USB3Q4个USB2.0、（内置1个USES针，可选带键仔的线材再引出2个USB2.0） 、2个网口、VGA、HDMk DVI-D显示三选二（其中DVI-D插座内量，可选线材再引出）、1个 LPT、1 个AUDI。、扩展：2个PCI+1 个PCIEX4 （实际速度X4）+1 个PCIEX16

IPC-620H-H1 ]0小型紧凑型壁挂整机/H110平合主板ECS-1839/IX500/4G内存/IRg盘/ATX300 W电源/不带光驱/不带键盘及鼠标，外路IO接口 ： 6个COM （通过LPC总线插针可以再扩展2-4个） 、外漏4个USB3Q4个USB2.0、内置1个USB插针，可选带键仔的线材再引出2个USB2.0、2个网口 、VGA+HDMI双显，内置1个DVI-D插座，可龄材再引出，但只支持任意三选二显示、1个LPT、 1 个AUDI。、扩展：2个PCI+1 个PCIEX4+1 个PCIEX16

IPC-620H-H110小型紧凑型壁挂整机/H110平台主板ECS-1839/I7-6700/8G内存/1T硬盘/ATX300 W电淑不带光S带瞄及鼠标，外路IO接口 : 6>bCOM （通过LPC总线插针可以再扩展24个） 、外漏4个USB3Q4个USB2.0、内置1个USB插针，（可选带键仔的线材再引岀2个USB2.0）、2个 网口、VGA、HDMk DVI-D显示三选二（其中DVI-D插座内置，可选线材再引出）、1个LPT、1 个AUDI。、扩展：2个PCI+1 个PCIEX4 （实际速度X4） +1 个PCIEX16

19

EVOC

