**FC9-1818**

Embedded ATX单板

概述

EC9-1818V2NA 是基于 lntel®H61 芯片组开发的 Embedded ATX结构单板电脑,兼§lvyBridge/SandyBridge LGA1155 双核/四核处理器；支持双VGA显示功能；支持PCIeX16s 2个PCIeXl, PCI扩展总线扩展。主要针对ATM和自助终端等 应用，高端的性能和丰富的功能配置可以发挥重要作用。

产品尺寸图

86

特点

♦支 ^Ivy Bridge/Sandy Bridge LGA1155 双核/四核处理器 ♦支持1600/1333/1066MHZDDR3内存，最大内存容量可达 16GB

♦双VGA显示功能

♦支持 10 个 USB2Q4 个 USB3.0, 10 个串口

♦支持PCIeX16x PCIeXl, PCI总线扩展

**EVOC**

工业主板

产品规格

|  |  |
| --- | --- |
| 处理器 | 支 ^Ivy Bridge/Sandy Bridge®/L>LGA11*55* 双核 / 四核处理器 |
| 芯片组 | H61芯片组 |
| 内存 | 提供2条240Pin标准DDR III 1066/1333/1600MHZDIMM内存插槽，支持单根内存最大容量 8GB,总支持16GB |
| 显示接口 | 支持VGA双显，最大分辨率支持VGA1: 2048X1536, VGA2: 1920x1200,注意：VGA2是主 显，VGA1是副显 |
| 音频 | 采用HDA标准，支持MIC-IN/LINE-IN/LINE-OUK板载功率放大器，可直接驱动1W/8Q喇叭 |
| LAN | 提供2个10/100/1000Mbps网络接口 |
| 存储器 | 提供4个SATA2.0接口 |
| 1/。接口 | 提供10个串口，其中COMLCOM2支持RS-232/422/RS-485模式选择；提供10个USB2.0接口；提供4 个USB3.0接口（兼容USB2.0）;提供1个PS/2接口（通过一转二的线，可引出键盘和鼠标接口）；提供1 个8路数字I/O接口；提供1个TPM/TCM接口，1个LPT接口（插针接口，可通过线材引岀） |
| 扩展总线 | 提供 1 个PCI、2个PCIEXK 1 个PCIEX16 |
| 工作温度 | ・10°C〜60°C;湿度：5%〜95% （非凝结状态） |
| 存储环境 | -20°C〜60°C;湿度：5%〜95% （非凝结状态） |
| 看门狗 | 255级，可编程秒/分，超时中断或系统复位 |
| 电源 | 采用标准ATX电源供电 |
| 操作系统 | Windows，、WindowsXP、Linux |
| 尺寸 | 243.8mm （长）x243.8mm （宽）x35mm （高） |

订购信息

|  |  |
| --- | --- |
| 料号 | 型号 描述 |
| 0030-019881 | Embedded ATX 结构单板电脑/H61 芯片组/支持 Ivy Bridge/Sandy Bridge 核 心LGA1 1 55双核/四核处理器/2X240PIN 1333/1066MHzDDR3内存插槽，最 EC9-1818V2NA 大支持】6GB/提供2个VGA显示接口/2个千兆网卡/4个SATA/10个USB2.0/4个USB3.0/10个串口/I 个PCI/1 个PCI\_Ex16/1 个PCI\_Exl/l 个LPT接口/I 个8BITGPIO/1 个TPM接口/I 个Audi。接口 |

配套CPU

871

**EVOC**

