

*工业电脑机箱*



*w w w . i e i w o r l d . c o m . c n*



RACK-3000G 4U 14个插槽全长卡 机架式机箱



重启键 电源 LED HDD LED 前置式 3.5”或 3.5” 硬盘支架



RACK-3000GBATX



|  |  |
| --- | --- |
| 电源开关 | 3 x 5.25” |

产品包装中不包含CD-ROM 和 HDD

*特性*

* 符合 RoHS 标准设计
* 兼容 ATX 和 microATX 主板
* 3 个 5.25”和 3 个 3.5”驱动器
* 2 个 8 cm 冷却风扇
* 前面板带锁设置防止未授权访问

*规格*



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 材质 | 重型金属 |  |
| 主板规格 | 全长CPU卡 |  |
|  | 3 x 5.25" + 1 x front-accessible 3.5" + 2 x 3.5" HDD |  |
| 驱动器 | or 3 x 5.25” + 2 x front-accessible 3.5” + 1 x 3.5” |  |
|  | HDD or 3 x 5.25” + 3 x 3.5” HDD |  |
| 散热风扇 | 2 x 8 cm |  |
| I/O 开口 | 2 x COM, 2 x LPT, 1 x PS2 |  |
| 扩展槽 | 14 slots for RACK-3000G |  |
| 7 slots for RACK-3000GATX |  |
|  |  |
| 指示灯 | Power, HDD |  |
| 按钮 | 电源开关, 重启键 |  |
| 操作温度 | 0°C ~ 50°C |  |
| 操作湿度 | 10% ~ 90% |  |
| 颜色 | W: 白色/B: 黑色 |  |
| 净重/毛重 | 13 kg/18 kg |  |
| 尺寸(DxWxH) | 520 mm x 431 mm x 176 mm |  |

*订购信息*



|  |  |
| --- | --- |
| 料号 | 描述 |

4U 14-slot rackmount chassis, (black/white),

RACK-3000G  -R21/A130B 2 x 8 cm fan, with ACE-A130B-R10 (300W ATX model), RoHS

4U ATX motherboard rackmount chassis, (black/

RACK-3000G  ATX-R21/A130B white), 2 x 8 cm fan, with ACE-A130B-R10 (300W ATX model), RoHS

 颜色 Code: B-黑色 W-白色

RACK-3000GW RACK-3000GB

*尺寸 ( 单位 : mm)*



*底板 ( 选配 )*



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | SBC Type | PCI | ISA | PCIX |  | PCle |  | PSU 接口 |  |
| x1 | x4 | x16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| BP-14S-RS | ISA | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT |  |
| PCI-13SD-RS | PICMG 1.0 | 3+4 | 3+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT/ATX |  |
| PCI-14S2-RS | PICMG 1.0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT/ATX |  |
| PCI-14S3-RS | PICMG 1.0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT/ATX |  |
| PX-14S3-RS | PICMG 1.0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT/ATX |  |
| PX-14S5-RS | PICMG 1.0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT/ATX |  |
| PE-6S | PICMG 1.3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ATX |  |
| PE-10S | PICMG 1.3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | ATX |  |
| PE-10S2 | PICMG 1.3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | ATX |  |
| PXE-12S | PICMG 1.3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | ATX |  |
| PE-13SD | PICMG 1.3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | ATX |  |
| PXE-13S | PICMG 1.3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | ATX |  |
| SPXE-14S | PICMG 1.3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ATX |  |

*电源 ( 选配 )*



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 型号 | 功率 |  |
|  |  |  |  |
| AT | ACE-935AL-RS | 300W |  |
| ACE-T140A-RS | 400W |  |
|  |  |
|  | ACE-A130B-R10 | 300W |  |
| ATX | ACE-A140A-S-R11 | 400W |  |
|  | ACE-A160A-R11 | 600W |  |
| ATX Redundant | ACE-R4130AP-RS | 300W |  |
| ACE-R4140AP-RS | 400W |  |
|  |  |

RACK-3000G supports single PS/2 PSU. For more IEI PSU models, please refer to section 5 or visit www.ieiworld.com.



RACK-3000G-2019-V10