FC3-1641

3.5-单板

概述

EC3-1641CLDNA 单板电脑，采用 AMD®Geode™CS5536芯 片组，AMDLX800处理器，是一款结构紧凑、可靠性高的单板 电脑。主要应用在智能交通、海底勘探、自动化等领域，低功 耗、高集成的设计发挥了重要作用。

产品尺寸图

94

EVOC

特点

♦板款MDLX800500MHzCPU

♦板载256MBDDR内存

♦3个USB2.0, 3个RS-232, 1 个RS-232/422/485

♦小尺寸，低功耗，无风扇设计

（单位：mm）

工业计算机微型主板

产品规格

|  |  |
| --- | --- |
| 处理器 | 板载AMD®LX800500MHz |
| 芯片组 | CS5536 |
| 内存 | 板载256MBDDR内存 |
| 显示接口 | 支持VGA和LCD或者VGA+LVDS双路显示 |
| 音频 | 采用AC' 97音效芯片 |
| LAN | 1 个 10/100/1 OOOMbps 网络接口 |
| 存储器 | 1个ATA100IDE接口，支持两个IDE设备1 个TYP曰/II CompactFlash 接口4个串口（其中COM2可以选择RS-232/422/485,并实现硬件自动转换RS485方向） |
| 1/。接口 | 1个高速并口，SPP/EPP/ECP方式3 个 USB2.0 接口1个键盘/臨标接口 |
| 扩展总线 | 提供1个PC/104扩展 |
| 工作温度 | -5P~60P; 5%-90% （非凝結状态） |
| 存储喩 | -40W~80P, 5%~95% （非凝结状态） |
| 看门狗 | 255级，可编程秒/分，超时中断或系统复位 |
| 电源 | 采用AT电源供电 |
| 尺寸（WXD） | 146.1 mm x 101.6mm |

订购信息

|  |  |
| --- | --- |
| 料号 | 型号 描述 |
| 0030-006341 | 标准3.5寸单板/板载LX-800CPU/板載256MDDR内存/支持VGA+LCD或者 ixzin DMA VGA+LVDS显示/I个IDE接口/I个CF插座/I个PS2/36USB2.0/Audio/26ECJ-I64ICLUNA GbE/1 个AC97声卡/I个LPT/4个com口，其中一个支持RS-232/422/485/1个PC-104扩展总线 |

EVOC

